SHETALE Electronics / ЭС-ШЕТАЛЕ
Предложение к сотрудничеству

Мощные светодиодные светильники ССШП для освещения промышленных, складских, торговых,  общественных помещений и рабочих мест серии ССШП производства  SHETALE Electronics / ЭС-ШЕТАЛЕ
      
    SHETALE Electronics / ЭС-ШЕТАЛЕ - российский  производитель предлагаемого продукта.
   
    Экономичность.  Светильники ССШП имеют очень высокий показатель энергоэффективности - с одного потребляемого ватта электроэнергии светильники выдают от 83 до 94* люмен!  
Для сравнения:  лампа накаливания 10 Лм/Вт.; люминесцентная лампа 40-60** Лм/Вт.;  дуговая ртутная лампа (ДРЛ) 45-55*** Лм./Вт.   
*  - величина светового потока светильников ССШП зависит от типа устанавливаемых светофильтров;
**;  ***-  показатель без учета потерь на ПРА

    Ресурс.  В качестве источника света в светильниках ССШП используются светодиоды производства  компании «OSRAM» (Германия) с заявленным параметром ресурса до 100 тысяч часов!  Равных показателей рабочего ресурса нет и близко ни у одного из искусственных источников света.   Для сравнения ресурс:  лампа накаливания – 1 тыс. часов;  люминесцентная лампа – 5 тыс. часов;  дуговая ртутная лампа (ДРЛ) и дуговая натриевая лампа (ДНаТ)  – 15 тыс. часов.  
Высокий ресурс работы осветительных светодиодов в светильниках ССШП обеспечивается за счет нормируемого питания и эффективного охлаждения светодиодов.    
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   Экология.  Показатель уровня световой пульсации  у светильников ССШП  ниже 1-го процента  - полное соответствие всем санитарным нормам для всех видов деятельности и работ. Коэффициент  цветопередачи
 (Ra) >85%  - очень высокий. Цветовая температура 5000 кельвин, что соответствует естественной цветовой температуре открытого пространства в полуденное время в солнечный день. 
    Выше перечисленные  параметры светильников ССШП создают комфортную среду для человека в местах пребывания, что в свою очередь снижает утомляемость, не влияет пагубно на зрение, и повышает производительность труда. 
               
   Установка и эксплуатация. Светильники ССШП просты и удобны в установке. В корпусе светильника имеются, перемещаемые по всей длине корпуса, встроенные гайки М5. Крепление корпуса осуществляется  через стандартные шпильки и др. метизные изделия (анкера, крюки, болты и т. п.) имеющие в своем основании внешнюю резьбу М5. Светильники можно подвешивать на тросах, шпильках, болтах, устанавливать на кронштейнах,  используя распространенный стандартный крепеж.
   Провод питания с негорючей изоляцией, в стандартном исполнении, имеет длину 1,75 м., концы провода зачищены и облужены.
    Запуск и работа светильников (со снижением силы светового потока) происходит даже при напряжении сети 60 вольт!  А при напряжении питания более 150 вольт, светильники работают штатно, без снижения силы светового потока, что немаловажно для эксплуатации на объектах с пониженным сетевым напряжением, что не редкость. Облуживание, замена и утилизация ламп не требуется – высвобождение ресурсов энергетических служб влечет за собой дополнительную ощутимую экономию.
     
    Габаритно - весовые характеристики 

	
     Светильник
	Длина светильника (Lcв) (мм)
	Длина преобразователя (Lпр) (мм)
	Вес светильника
(гр)

	     ССШП-32-YYYY-Z
	962
	200
	1410

	     ССШП-47-YYYY-Z
	1426
	200
	1960

	     ССШП-94-YYYY-Z
	2818
	405
	3470




  Основные параметры светильников ССШП (выборочно) приведены в таблице
	

      
        Светильник



	
    Питание

    
	Потребляемая мощность  (Вт.) ± 3%
	Коэффициент мощности (λ)
	Цветовая 
Температура (К) ± 5%
	Коэффициент
цветопередачи
	Коэффициент световой 
пульсации
	   Световой поток  (Лм) ± 5%

	ССШП-94-8780-П
	


~220VAC ± 20%
	

94
	


>0,98
	


5000
	


≥85%
	


<1%
	8780

	ССШП-94-8160-М
	
	
	
	
	
	
	8160

	ССШП-47-4390-П
	
	

47
	
	
	
	
	4390

	ССШП-47-4080-М
	
	
	
	
	
	
	4080


  
  

Рекомендации от клиентов.    Проводим презентации. 
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